

**三菱L系列PLC与BD4523通信例程说明**

采用LJ71C24-CM通信扩展模块与BD4523温控模块连接，采用协议通信方式与其通信。


* **通信协议下载方法：**

1. 打开通信协议功能







2、点击打开按钮，找到BD4523.pcf文件，打开文件。





1. 点击“在线”菜单->模块写入，如下：





点击执行，下载协议。

* **智能功能模块参数下载**

第一次下载程序时，勾选智能功能模块启用，如下：



* **通信参数设置**

通信波特率：57.6K 通信格式：8N1；

温控模块站号从1开始分配，模块参数详见excel文件；

温控模块个数在程序的78步设置。