
**欧姆龙PLC协议宏下载操作方法**

1. **使用编程软件CX-programmer设置好工程项目**



包括：选择CPU机型、设置IO表和单元设置。

1、IO表和单元设置如下：




同样，PORT2、和另一单元的PORT1的设置也一样。


2、下载到PLC

连接下载到PLC，完成后不要运行，保持在编程状态。


1. **打开协议宏程序**




双击“BDs16.4.8”文件，打开协议宏，如下：




点开PLC菜单，选择Connect to PLC




成功连机后，点中BDs Protocol List，




并选好单元号





点菜单->Protocol->Download Protocols…,如下：





点《Compile》编译，点《Download》下载到PLC，（注：在编程模式才能下载），完成。

调整温控模块个数，

调整温控模块个数