
**三菱Q系列PLC与BD4543等通信案例使用说明**


本案例采用2块QJ71C24N通信扩展模块与BD4543、BD4241E、BD4221E温控模块连接采用通信协议方式工作。

* **QJ71C24N设置**


1、双击开关设置




2、做如下设置：




3、双击各种控制指定




4、显示筛选“通信协议”



5、*按如下CH2的设置*







* **通信协议下载方法：**


1. 打开通信协议功能

打开工程项目，在工具菜单，找到“通信协议支持功能”，如下







2、点击打开按钮，在我们提供的文档里找到BDx.pcf文件，打开文件。





1. 点击“在线”菜单->模块写入，如下：






点击执行，下载协议。

**注意：两个QJ71C24N都要下载！**

* **智能功能模块参数下载**



第一次下载程序时，勾选智能功能模块启用，如下：

